合併処理浄化槽中間検査について

千代田町では、合併処理浄化槽補助金を申請した場合、中間検査を実施しております。

検査の内容については、下記のとおりですので、チェック項目をクリアできるよう工事をお願いいたします。

チェック項目

□　浄化槽の法定ラベル、認定ラベルがすぐに確認できる状態となっているか。

□　型枠のサイズが浄化槽の外形寸法以上となっているか。

□　型枠の厚さが100㎜以上となっているか。

□　配筋が太さ10㎜以上の異形鉄筋となっているか。

□　配筋の間隔が200㎜以下となっているか。

□　配筋の位置が型枠の厚さの中心となっているか。

検査当日は、上記のチェック項目をクリアできている事がすぐにわかるよう、スケールを当てておいてください。

中間検査日の日程調整は、下記までお願いいたします。中間検査を予定している日の**約１週間前**までに連絡をお願いいたします。スケジュールの都合で検査日を変更していただく場合もありますので、日程調整は十分余裕を持って行ってください。また、中間検査を実施できないと、補助金が交付できませんので、注意してください。

連絡先

千代田町役場建設環境課環境係

TEL　０２７６（４９）５２００

FAX　０２７６（８６）４５９１